广西社会主义学院2025年话筒、交换机等设备

采购项目公开比选公告

根据我院办公、教学的需要，拟通过公开比选方式采购一批话筒、交换机、录音笔和智能办公本等设备。现将有关事宜公告如下：

一、项目概况

《广西社会主义学院2025年话筒、交换机等设备采购项目》，主要采购话筒、交换机、录音笔和智能办公本等设备，含相关设备安装和调试。

二、最高限额

本项目控制金额为人民币49516元以内（含税）。

三、项目内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **主要参数** |
| 1 | 鹅颈话筒 | 台 | 4 | 1、换能方式：永久极性电容收音头或电容式；  2、指向性：单一指向或心形指向性；  3、频率响应：等同或优于80Hz-16kHz；  4、输出阻抗：≥75Ω；  5、灵敏度：–33dB±2dB；  6、信噪比：≥65dB(A)；  7、供电电压：支持幻象供电（11V~50V）；  8、话筒带静音按钮、话筒头有光环可显示打开/静音状态；  9、其它特点：抗手机、电磁干扰；  10、外观：简杆型鹅颈话筒设计；  11、尺寸：杆长≥40㎝。 |
| 2 | 桌面有线  麦克风 | 台 | 2 | 1、换能方式：电容式；  2、咪杆数量：单咪杆；  3、频率响应等同或优于100Hz–18kHz；  4、指向性：超心型指向；  5、输出阻抗（欧姆）：≤1200Ω平衡；  6、供电电压：支持幻象供电（11V~50V）和电池供电方式；  7、信噪比：≥65dB(A)；  8、材质：底座塑料，铝合金面壳,金属咪杆； 9、尺寸：宽110\*长150\*高65(底座)，杆长220，单位MM。 |
| 3 | 桌面无线  麦克风 | 台 | 1 | 1、基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；  2、具有≥1台接收主机、≥2台桌面式鹅颈咪杆发射机；  3、使用频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz频段；  4、接收机具有≥2个LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息；  5、接收机前面板具有≥2个LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口；  6、桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键或≥1个触摸开关麦按键；  7、高保真单指向性电容咪芯，拾音距离可达到30-50CM，灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态。  8、具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，能够有效防止相同频率的信号相互串台。  9、桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池或≥2个设备电池孔位；  10、频率响应等同或优于：80Hz–15KHz；  11、信噪：≥50dB(A)。 |
| 4 | 48口  千兆交换机 | 台 | 2 | 1、≥48个10/100/1000Base–T自适应以太网接口，≥4个SFP接口，≥1个RJ45 Console接口；  2、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发速率≥87/144Mpps；  3、路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由和OSPF路由；  4、支持L2(Layer 2)–L4(Layer 4)包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类；  5、支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN；  6、DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82；  7、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV；  8、管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口(CLI)，Telnet，Console进行配置，支持SNMP，Web网管；  9、采用绿色环保设计，整机最大功耗≤30W。 |
| 5 | 24口  千兆交换机 | 台 | 2 | 1、≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，≥4个SFP接口，≥1个RJ45 Console接口；  2、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发速率≥51/126Mpps；  3、路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由和OSPF路由；  4、支持L2(Layer 2)-L4(Layer 4)包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类。  5、支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN。  6、DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82。  7、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV。  8、管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口(CLI)，Telnet，Console进行配置，支持SNMP，Web网管。  9、采用绿色环保设计，整机最大功耗≤30W。 |
| 6 | 手拉手  会议话筒 | 套 | 2 | 1套设备包含1台会议话筒主机、1台会议话筒(主席单元)、5台会议话筒(代表单元)，要求使用同一品牌。  **一、会议话筒主机**  1、支持≥120台会议单元；可以对会议单元进行发言控制；发言人数≥5个,主席不受数量限制。  2、使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换和显示亮度/输出音量调节等功能；。  3、设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥2路RJ45接口、具有≥1路RCA输入、≥1路RCA输出、≥1路卡侬接口、≥1个拨码开关、≥1个接地柱和≥4路话筒单元专用接口等其它功能接口。  4、前面板可显示会议单元使用状态，可快速检测链路状态。  5、具备在线设置与修改单元身份,主席单元、代表单元身份可根据需求重新分配与设置，支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装。  6、采用ID寻址方式,可自定义单元编号,保证唯一ID编号,能有效避免ID重复冲突。  7、具备茶水、纸笔等服务功能，需求实时显示至主机显示屏。  8、支持主机U盘或客户端软件录音方式。  9、具备自动检测功能，具有主席单元、代表单元数量检测、音频检测、按键检测及清单显示功能。  10、具有≥2种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。  11、具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能；具有断电自动记忆功能，通电后不需再次设置即可使用。  **二、会议话筒(主席单元)**  1、通过网口转六芯航空线或T型航空线连线到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。  2、采用电容触摸按键。  3、话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态。  4、主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。  5、支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。  6、单元内部具有反馈抑制功能，声控灵敏度可调。  7、采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。  8、具有≥1个网口，可用于手拉手级联。  9、具有彩色显示器，显示内容清晰，可选择英文显示，繁体显示中文界面操作。  10、指向性：超心型指向。  11、咪杆数量：单咪杆。  12、灵敏度：–38dB±2dB。  13、频率响应：等同或优于20Hz–20kHz。  14、信噪比：≥65dB(A)。  **三、会议话筒(代表单元)**  1、通过网口转六芯航空线或T型航空线连线到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。  2、采用电容触摸按键。  3、话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态。  4、主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。  5、支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。  6、单元内部具有反馈抑制功能，声控灵敏度可调。  7、采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。  8、具有≥1个网口，可用于手拉手级联。  9、具有彩色显示器，显示内容清晰，可选择英文显示，繁体显示中文界面操作。  10、指向性：超心型指向。  11、咪杆数量：单咪杆。  12、灵敏度：–38dB±2dB。  13、频率响应：等同或优于20Hz–20kHz。  14、信噪比：≥65dB(A)。 |
| 7 | 录音笔  （带录音转写） | 支 | 2 | 1、处理器：4核，机身存储≥32GB。  2、屏幕尺寸≥2.0英寸，带触摸功能。  3、麦克风≥2颗定向+4颗全向，无遮挡条件下拾音距离≥8米。  4、支持Spark Desk大模型同声转译：4种外语(英、日、韩、俄)、2种少数民族语(藏语、维吾尔语)。  5、支持会议纪要+语篇规整，1小时录音转文字出稿时间：5～12分钟。  9、无线连接方式：双频WiFi+蓝牙5.0。  7、电池容量≥2000mAh，连接端口：USB Type-C。  8、录音格式：WAV/OPUS。  9、产品重量≤172克。  10、转写功能：支持录音转写成文字（支持12种方言转写），并可以将文字文本导出；  11、实时转写功能：边录音边将录音转写成文字，转写的延迟低于5秒；  12、云空间：支持云空间上传功能，联网后，可以实时将录音文件上传到云空间  13、录音笔及办公本要求同一品牌。 |
| 8 | 智能办公本  （录音实时转写） | 台 | 2 | 1、屏幕尺寸≥8.2英寸EInk墨水屏，分辨率≥1920×1400，像素密度≥290PPI。  2、操作系统：安卓≥11.0，存储≥4GB+64GB。  3、触控笔：Wacom磁吸无源电磁笔。  4、后置摄像头≥500万文档扫描摄像头。  5、麦克风≥4个麦克风阵列，扬声器≥1个扬声器。  6、无线连接方式：双频WiFi+蓝牙5.0。  7、电池容量≥2590mAh，连接端口：USB Type-C。  8、支持Spark Desk大模型录音实时转文字：分角色转写，12中方言、8种外语。  9、支持格式：PDF、TXT、doc(x)、ppt(x)、xls(x)等。  10、产品重量≤420克，产品厚度≤6mm。  11、语音识别及转写翻译：使用自主研发的核心语音识别引擎，其普通话转写指标：安静环境下的标准普通话转写正确率≥98%；系统响应指标：常规页面操作的响应时间≤500毫秒。  12、可以直接将会议进行录音并转写成文字，方便回听，可以直接查看文字。同时，在记录过程中的手写文字，会和录音以及转写文字一一对应。  13、办公本及录音笔要求同一品牌。 |

四、供应商投标条件

（一）在中华人民共和国设立的，具有独立民事责任能力的法人（须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照复印件并加盖公章）；

（二）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，近三年内在经营活动中无任何不良记录；

（三）单位、法定代表人、主要负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选机构，不得同时参加比选；

（四）符合具备法律、行政法规规定的其他条件；

五、项目要求

（一）桌面有线麦克风和桌面无线麦克风，需根据采购人使用会场的场景对设备配置调试；

（二）交换机需按采购人的网络节点规划情况，完成网络配置；

（三）部分设备（鹅颈话筒、手拉手会议话筒）需安装、线路铺设和声音调试及环境使用特殊性，所参与报价的产品应结合采购需求使用场景为基础。

（四）录音笔和智能办公本保证为官方正品和无拆无修；

（五）因涉及到有部分设备需要安装和线路铺设等情况，参与本项目报价的潜在供应商可以进行现场踏勘。集体踏勘时间为2025年4月8日09：00。

六、评选方式

由采购人组织相关人员对响应文件进行评分，采用百分制综合评分法（按四舍五入取至百分位）。综合考虑每家参选供货商的资质、产品报价、参数、外观、功能等信息。择优选取综合实力强，符合学院办公、教学场景使用需求，价格合理的参选方为本次采购的供应商。本次项目评分细则如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评分项** | **评分标准** | **分值** | **评分** | **备注** |
| 价格分 | **对满足采购文件的响应文件采用中间平均报价法计分规则来计算价格分。**  1）、基准价计算  ‌有效报价范围‌：剔除所有超出预算控制价的投标报价‌。  ‌中间平均价确定‌：  当有效投标报价≥5家时，去除最高价和最低价后，计算剩余报价的算术平均值作为基准价‌。  当有效投标报价≤4家时，直接计算所有有效报价的算术平均值作为基准价‌。  2）、价格分计算公式  ‌基准价对齐规则‌：  投标报价=基准价时，得满分40分‌。  ‌偏离度扣分规则‌：  ‌正向偏离（报价>基准价）‌：每高于基准价1%，扣1分，扣完为止‌。  ‌负向偏离（报价<基准价）‌：每低于基准价1%，扣0.5分，扣完为止‌。  ‌计算公式‌：  **价格得分=40–（|（投标报价–基准价）÷基准价|×100×扣分系数）**  **（扣分系数：正向偏离为1，负向偏离为0.5）**‌。 | 40 |  | 满分40分，若报价偏离基准价≥30%，直接视为无效报价或得0分。 |
| 技术方案分 | **产品主要参数程度符合**  **评分规则：**所有产品均优于主要参数（正向偏离）得17~20分；所有产品均符合主要参数（无正偏离）12~16分；部分（4~6个产品）符合主要参数（负向偏离）8~11分；部分产品（2~4个产品）符合主要参数（负向偏离）4~8分；完全不符合主要参数（负向偏离）0~3分。 | 20 |  | 未提供方案得 0 分 |
| **技术方案**  结合采购需求使用场景，提供产品安装示意图（产品图）、参数和功能等产品技术材料。  **评分规则：**完整的产品图、参数和功能，8~10分；同一或部分产品缺少量产品图或参数或功能，5~7分；同一或部分产品缺大量产品图或参数或功能，2~4分；产品无产品图或参数或功能，0~1分 | 10 |  |
| **技术服务方案**  包括但不限于：到达现场时间、故障分析排查方案、解决故障技术措施和解决时效、替代品方案。 | 5 |  |
| **设备安装、调试施工方案**  **评分规则：**完整且详细的方案，4~5分；部分不完整或部分不详细的方案，2~3分；不详细或无方案，0~1分； | 5 |  |
| 商务分 | 提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照复印件；  **评分依据：提供复印件并加盖公章** | 2 |  | 未提供的部分得 0 分 |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人技术工程师证书（2分）和厂家售后服务中心授权证书（2分））；  **评分依据：提供复印件并加盖公章** | 4 |  |
| 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和近三年内在经营活动中无任何不良记录。  **评分依据：提供查询结果并加盖公章** | 4 |  |
| **现场踏勘 评分依据：现场踏勘回执。** | 2 |  |
| **业绩**  每提供一份成交记录加1分，最高加2分  **评分依据：采购成交记录（提供中标公示或中标通知书或合同等）。** | 2 |  |
| **到货时间**  最早到货的产品加分3分，每延迟2天扣一分，扣完为止。  **（以签订合同之日+2天为基准时间）** | 3 |  |
| **保修服务**  所有设备免费保修期为1年，每增加1年免费保修期加1分，基础分1分，最多得3分。  **评分依据：供应商提供的响应文件。** | 3 |  |
| 总得分 | 价格分40+ 技术方案分40 + 商务分20 | 100 |  |  |

七、比选文件提交要求

详见附件1响应文件。

八、报名方式

请有意向参加比选的供货商于公告之日起5个工作日内，以书面形式递交分别加盖单位公章的比选文件，将报价单、承诺函、公司营业执照复印件等纸质材料（以上材料均须加盖公章）、报价电子版（已签字盖章的响应文件正本的扫描件PDF格式，刻盘）统一装入档案袋密封后加盖骑缝章，递交文件数量为纸质4份（标注正副本，一正三副，正本须加盖公章，副本可为复印件），电子版1份。

递交地点为：西乡塘区新村大道6号广西社会主义学院。

提交时间：上午8：00—12：00，下午15：00—18：00。

联系人：李老师

电 话：0771—3891677（工作时间）

广西社会主义学院

2025年4月3日

附件1

响 应 文 件

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为**实质性要求**的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，比选小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

正本 / 副本

广西社会主义学院

2025年话筒、交换机等设备采购项目

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称： |  |
| 地 址： |  |
| 日 期： | 年 月 日 |

目 录

[法定代表人授权书 1](#_Toc19345)

[供应商基本情况表 2](#_Toc20270)

[承 诺 函 3](#_Toc9709)

[报 价 函 5](#_Toc32474)

[技术要求应答表（实质性要求） 6](#_Toc5833)

[技术方案（实质性要求） 7](#_Toc30793)

[技术服务方案 9](#_Toc25484)

[设备安装、调试施工方案 10](#_Toc3947)

[商务应答表（实质性要求） 11](#_Toc11270)

[供应商业绩一览表 12](#_Toc31234)

法定代表人授权书

广西社会主义学院：

我公司授权XXX（被授权人姓名、职务）为我公司参加《广西社会主义学院2025年话筒、交换机等设备采购项目》比选的合法代表，以我公司名义全权处理该项目有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此授权。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

被授权人签字：XXX

日 期：XXXX年XX月XX日

供应商基本情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **供应商名称** |  | | |
| **注册地址** |  | **邮政编码** |  |
| **联系人** |  | **联系电话** |  |
| **组织结构** |  | | |
| **法定代表人** |  | **联系电话** |  |
| **技术负责人** |  | **联系电话** |  |
| **成立时间** |  | **员工总人数：** | |
| **企业资质等级** |  | **其 中** | |
| **项目经理** |  |
| **营业执照号** |  | **高级职称人员** |  |
| **注册资金** |  | **中级职称人员** |  |
| **开户银行** |  | **初级职称人员** |  |
| **账号** |  | **技工** |  |
| **经营范围** |  | | |
| **备注** |  | | |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXXX年XX月XX日

承 诺 函

致广西社会主义学院：

我公司将严格按照比选公告要求，参加《广西社会主义学院2025年话筒、交换机等设备采购项目》比选，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如若中选，我公司将严格按照合同要求提供货物、安装、调试等服务，承诺 天到货（以签订合同之日+2天为基准时间）并开展安装和调试，同时保证所提供的货物为官方正品和无拆无修。

七、如若中选，我公司愿意提供贵单位可能另外要求的与比选报价有关的文件资料，并保证我公司已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

我公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此承诺。

供应商名称：XXXX（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：XXXX

授权代表签字：XXXX

日 期：XXXX年XX月XX日

报 价 函

广西社会主义学院：

我公司全面研究了《广西社会主义学院2025年话筒、交换机等设备采购项目》比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选。自愿按照比选文件规定的各项要求向采购提供所需货物和服务，报价包含税金、运输费、安装费、调试费。本次比选，我公司递交的响应文件有效期为比选公告截止之日起算之日起 天。详细报价如下表：

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **品牌型号** | **单价** | **合计** | **保修**  **年限** |
| 1 | 鹅颈话筒 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 桌面有线麦克风 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 桌面无线麦克风 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 48口千兆交换机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 24口千兆交换机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 手拉手会议话筒 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 录音笔  （带录音转写） | 支 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 智能办公本  （录音实时转写） | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 总价人民币大写： 元整 （¥ .00） | | | | | | | |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXXX年XX月XX日

技术要求应答表（实质性要求）

项目名称：广西社会主义学院2025年话筒、交换机等设备采购项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **采购文件主要参数的要求** | **响应文件的应答** | **偏离情况** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注意：①“响应文件的应答”项供应商必须据实填写，不得虚假响应。虚假响应的，则为响应文件无效。

②“偏离情况”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

③响应人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXXX年XX月XX日

技术方案（实质性要求）

项目名称：广西社会主义学院2025年话筒、交换机等设备采购项目

产品序号：1

产品名称：

型 号：

产品安装示意图（产品图）：

|  |
| --- |
|  |

特点参数或功能：

产品序号：2

产品名称：

型 号：

产品安装示意图（产品图）：

|  |
| --- |
|  |

特点参数或功能：

提示：产品图需提供正面、背面和俯视图，必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效。（填写响应文件删除本提示）

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXXX年XX月XX日

技术服务方案

项目名称：广西社会主义学院2025年话筒、交换机等设备采购项目

|  |
| --- |
| （包括但不限于：到达现场时间、故障分析排查方案、解决故障技术措施和解决时效、替代品方案。） |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXXX年XX月XX日

设备安装、调试施工方案

项目名称：广西社会主义学院2025年话筒、交换机等设备采购项目

|  |
| --- |
|  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXXX年XX月XX日

商务应答表（实质性要求）

项目名称：广西社会主义学院2025年话筒、交换机等设备采购项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件的要求** | **响应文件的应答** | **偏离**  **情况** | **说明或证明材料**  **（可另附件）** |
| 1 | 提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照复印件 |  |  |  |
| 2 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人技术工程师证书和厂家售后服务中心授权证书） |  |  |  |
| 3 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和近三年内在经营活动中无任何不良记录 |  |  |  |
| 4 | 现场踏勘 |  |  |  |
| 5 | 到货时间  （以签订合同之日+2天为基准时间） |  |  |  |
| 6 | 保修服务  （所有设备免费保修期为1年） |  |  |  |

提示：必须据实填写，不得虚假响应，如虚假响应的，则响应文件无效（填写响应文件删除本提示）。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXXX年XX月XX日

供应商业绩一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **用户名称** | **项目名称** | **完成时间** | **合同金额** | **证明材料**  **（可另附件）** | **备注** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

提示：采购成交记录（提供中标公示或中标通知书或合同等）（填写响应文件删除本提示）。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXXX年XX月XX日